на головній

ПАТ завод «Точмаш» - один з провідних виробників черв’ячних редукторів та мотор-редукторів в Україні. Маючи більш ніж 25-літній досвід роботи та власне ливарне, заготівельне, механічне, збиральне виробництво, підприємство дозволяє забезпечувати замкнутий цикл виробництва. Це означає високий контроль якості на кожному з етапів виробництва та дозволяє створювати якісну продукцію за доступною ціною для споживачів.

На сьогоднішній день ПАТ завод «Точмаш» пропонує якісні черв’ячні редуктори моделей 1Ч-30, 2Ч-30, 2Ч-40, 2МЧ-30, 2МЧ-40, 2Ч-63, 5Ч-100 та мотор-редуктори 2Ч-30, 2Ч-40, 2Ч-63 універсального застосування, які є необхідними для зміни крутильного моменту і частоти обертання, там де є високі вимоги до надійності механізму.

**Історія заводу**

Будівництво заводу точного машинобудування ( «Точмаш») було розпочато в 1982 році в м.Переяслав-Хмельницький Київської області. Завод «Точмаш» проектувався і будувався як підприємство військово промислового комплексу та призначався для виробництва високоточних приладів спеціальної техніки.

   У 1995 році Переяслав-Хмельницький завод «Точмаш» був реорганізований в Відділення «Точмаш», шляхом приєднання до Запорізькому заводу «Досвід».

   У 1996 році «Запорізький завод« Досвід »був реорганізований у ВАТ« Інженерна компанія «Досвід».

   У 2001 році рішенням Ради акціонерів юридична адреса Запорізької «Інженерної компанії« Досвід »був змінений з Запоріжжя на Переяслав-Хмельницький.

   У 2009 році ВАТ «Інженерна компанія« Досвід »була перейменована на ВАТ« Завод «Точмаш».

   В даний час завод «Точмаш» здійснює випуск мотор-редукторів черв'ячних одноступінчатих, редукторів черв'ячних універсальних та інших черв'ячних

Виробничі потужності підприємства

#### Заготовительный корпус

   Виробнича частина - залізобетонний каркас в конструкціях одноповерхових виробничих будівель.

* В осях 1-13 будівля обладнана кран-балками вантажопідйомністю до 5 тон
* Корпус розбитий на 5 однакових прольотів 18Х72
* Крок колон 18х6, покриття зі збірних залізобетонних панелей - оболонок типу КЖС (3х18), що укладаються по опорних балок довжиною 6 і 12 м
* Висота поверху - 7,8 м
* 30Х96 метровий проліт цеху гарячого штампування заготівельного корпусу обладнаний мостовим краном вантажопідйомністю 20 тонн
* Висота поверху - 12,65 м
* Площа забудови - 10 835 кв. м
* Загальна площа - 11 033 кв. м
* Фундаменти -монолітні ж/б ростверк по свайному фундаменту
* Колони - збірні з/б серії 1420-12, КЕ-01-052, КЕ-01-255, 1423-3
* Перекриття - збірні з/б серії 1420-12, ІІ23-1/70
* Покриття - панелі оболонки, типу КЖС серії 1465-3, В-1, збірні ж / б
* Стіни - панельні ж/б
* Покрівля - рулонна

**Модуль ПНР**

Одноповерхова виробнича будівля, виконане з металевих конструкцій комплектної поставки

* Загальна площа - 3059 кв. м
* Висота поверху - 7,2 м
* Фундаменти – свайні
* Колони, покриття - модуль виробництва ПНР
* Стіни - панелі «Сендвіч» і ж / б
* Покрівля - рулонна.

#### Модуль ГДР

Одноповерхова виробнича будівля, виконане з металевих конструкцій комплектної поставки (модуль НДР), обладнане кран-балкою вантажопідйомністю 5 тонн.

* Загальна площа - 2520 кв. м
* Висота поверху - 8,4 м
* Фундаменти – свайні
* Колони, покриття - модуль виробництва ПНР
* Стіни - панелі «Сендвіч»;

#### Виробничий корпус

Одноповерхова будівля, обладнане підвісними кран-балками вантажопідйомністю 2-5 тонн.

* Загальна площа - 2760 кв. м, в т. ч. підвали - 740 кв. м
* Висота поверху - 7,8 м
* Фундамент - монолітний з / б ростверк по свайному фундаменту
* Колони - збірні з / б серії 1.423-3
* Перекриття - збірні з / б серії ІІ23-1 / 70
* Покриття - панелі оболонки, типу КЖС (3х18)
* Стіни - з / б панелі
* Покрівля – рулонна

#### Адміністративний корпус

Триповерхова окремо розташована будівля, з'єднана з заготівельним корпусом перехідною галереєю. Приміщення виконані в конструкціях по серії ІІ-04 з забезпеченням стійкості постановки діафрагм жорсткості;

* Загальна площа - 3016 кв. м
* Висота поверху - 3,3 м
* Фундаменти - монолітний з/б ростверк по свайному фундаменту
* Колони - збірні з/б серії ІІ-04-2
* Перекриття - збірні з/б
* Покриття - збірні з б
* Стіни - з/б панелі
* Покрівля – рулонна

Обладнання компанії

У власності заводу знаходиться наступне технологічне обладнання:

Верстати інструментально-фрезерні,

Верстати вертикально-сверлильні

Верстати точильно-шліфувальні

Верстати вертикально-фрезерні,

Верстати настільно-сверлильні,

Верстати координатно-розточувальні,

Верстати поперечно-стругальні,

Верстати кругло-шліфувальні,

Верстати токарно-гвинторізні,

Верстати електроерозійні,

Стоки різьбо-нарізні,

Верстати напівавтомати,

Верстати ножівкові,

Верстати зуборізні,

Верстати відрізні,

Верстати токарні,

Верстати-ножиці,

Печі камерні.

### Финансовые показатели предприятия

in develop